

**Druhy elektrických obvodů**

**nerozvětvený rozvětvený**



- ve všech částech obvodu stejný - ve větvích menší proud než

elektrický proud v hlavní části obvodu

- žárovky za sebou (sériově) - žárovky vedle sebe

(paralelně)