**Druhy elektrických obvodů**

 **nerozvětvený rozvětvený**



- ve všech částech obvodu stejný - ve větvích menší proud než

 elektrický proud v hlavní části obvodu

- žárovky za sebou (sériově) - žárovky vedle sebe

 (paralelně)