**elektrický proud** = pohybující se elektronyv kovových vodičích

1. stejnosměrný – pohyb stále stejným směrem –monočlánek, baterie, akumulátor
2. střídavý – směr pohybu se střídá (mění) – síť (zásuvka)

**Elektrický proud a napětí**

= fyzikální veličiny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| název veličiny | elektrické napětí | elektrický proud |
| označení | **U** | **I** |
| jednotka | **V** - Volt | **A** - Ampér |

